**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –**

**АДАПТАЦИЈА РАЗВОДА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ НОВОГ БОЈЛЕРА - ОДМАРАЛИШТЕ БУКУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/2019**

**ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА**

**ул. Рисанска бр.12, 11000 Београд**

**Рок за подношење понуда: 27.03.2019. године до 10 часова**

**Јавно отварање: 27.03.2019. године у 10:30 часова**

**МАРТ 2019. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3381 од 19.03.2019. године, Решења ообразовању комисије за јавну набавку број 3382 од 19.03.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку мале вредности

**АДАПТАЦИЈА РАЗВОДА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ НОВОГ БОЈЛЕРА - ОДМАРАЛИШТЕ БУКУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ**

**ЈН бр. 02/2019**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Техничка документација и планови | 9 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| VI | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона | 14 |
| VII | Образац понуде | 16 |
| VIII | Структура цене – Предмер и предрачун | 19 |
| IX | Модел уговора | 30 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 35 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 36 |
| XII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 37 |

**Конкурсна документација има укупно 49 страна**

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Адреса: Рисанска 12, 11000 Београд

Интернет страница: [www.cdlbgd.rs](http://www.cdlbgd.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 02/2019су радови *–*Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу

– 45453000 ремонтни и санациони радови

**4. Резервисана јавна набавка** – НЕ

**5. Контакт лице**

Лице за контакт: Јована Зекавица

Е-mail адреса: [jovana.zekavica@cdlbgd.rs](mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs)

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 02/2019су радови *–*Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу

ОРН: 45453000 ремонтни и санациони радови

**2.Партије**

Предмет набавке није обликован по партијама.

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара дати су у обрасцу структуре цене која је саставни део конкурсне документације.

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

уз Пројекат за извођење за адаптацију развода санитарне топле воде у објекту дечијег одмаралишта “Букуља – Павиљон 1”, на кат.парц.бр. 3577/1, К.О. Аранђеловац, улица Војводе Путника бр.6, Аранђеловац

**ОПШТИ ДЕО:**

Предметни објекат, “Павиљон 1”, налазе се на к.п. 3577/1, К.О. Аранђеловац, улица Војводе

Путника бр.6, Аранђеловац и на катастарско топографском плану обележен бројем ”2”.

Парцела је неправилног облика, површине 2 22 87м2.

Бруто површина објекта је 1059 м2. Спратност објекта је П+1.

Приступ кат. парцели бр. 3577/1, К.О. Аранђеловац остварује се из улице Војводе Путника, која се налази са југоисточне стране парцеле. Ту се налази главни пешачки и колски приступ.

Намена објеката је дечије одмаралиште за краткотрајни боравак са пратећим садржајима,

амбулантом, административном управом и економатом.

**ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Постојећи објекат, павиљон 1, је слободностојећи, спратности П+1, висине 10.63м од приступног

платоа, облика правоугаоника са испуштеним деловима фасадних зидова, симетричне форме са унутрашњим степеништем и главним улазом којим се приступа из централног дворишта. Објекат је спољих димензија 30.25x17.29м, укупне бруто површине 1058.76м2 и нето површине 914.57м2.

Постојећи објекат је грађен око 1960. год. и састоји се из приземља и спрата.

Приземље је од централног дворишта подигнуто за 120 цм и на коту приземља приступа се

директно у главни хол. Приземље се састоји из хола, рецепције, главног степеништа, дневног боравка, соба са купатилима, затим амбуланте, лабораторије, канцеларије, библиотеке, магацина и мушко женског тоалета.

Спрату се приступа из главног степеништа. Спрат се састоји од соба са више кревета и свака има свој тоалет. Сваки тоалет има умиваоник, тоалет и туш кабину. У смештајне јединице приступа се из централног ходника. Објекат у постојећем стању има 15 смештајних јединица на нивоу спрата и 7 у нивоу приземља.

Кров објекта је четвороводан, нагиба кровних равни 15° и са стрехама од 0.8м на свим

сливним равнима.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Постојећи објекат је зидан у масивном систему градње, са тракастим темељима димензија

40x60 цм од неармираног бетона.

Зидови приземља израђени су од пуне опеке, димензија од 25цм и 12цм. Каснијим адаптацијама у току експлоатације објекта сва нова зидања су изведена сипорекс блоковима дебљине 10цм како би се постојећа конструкција што мање оптеретила.

Међуспратна конструкција је армирано-бетонска ситноребраста дебљине 34цм, чисте висине

приземља 297цм, спрата 285цм. Кровна конструкција је дрвена са роговима, димензија 10x14цм на 98цм.

Кровни покривач је валовити салонит. Степениште је од армираног бетона, дебљине плоча 15цм, ослоњена на подестне греде са оградом од метала и дрвета.

Сви главни елементи кровне конструкције су у дотрајалом стању, а на зиданим зидовима има

приметних оштећења и деформација. Сви подови од паркета су услед експлоатације пропали и потребно је извршити њихову санацију и потпуну замену елемената пода.

**МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА**

Зидови и плафони су бојени белим поликолором. На споју поликлора и сокле постављена је даска – одбојник ширине 15цм. Подови у собама су од паркета, а у купатилима од керамичких плочица. У ходнику на спрату и степеништу под је терацо, а у ходнику приземља од керамичких плочица, јер је терацо морао бити разбијен, због извођења радова на инсталацијама водовода и канализације. Зидови у купатилима су обложени керамиком до висине од 2.0м остало је бојено поликолором.

**ПОТРЕБНИ РАДОВИ:**

Потребни радови при замени бојлера санитарне топле воде изводе се на постојећем објекту,

павиљон “1”, у оквиру постојећих габарита у оквирима хоризонталне и вертикалне регулације и без промене бруто површине објеката и примарне намене објеката.

Предметни електрични бојлер, за припрему санитарне топле воде, налази се у таванском простору објекта, до којег се долази из степенишног простора. Потребно је извршити замену бојлера новим и премештање на нову, за ту сврху погодну локацију.

Због дотрајалости постојећег система за снадбевање објекта санитарном топлом водом,

предвиђена је њена адаптација. Због уочених недостатака у раду старог система, са акумулационим бојлером у таванском простору, новим решењем је предвиђено његово измештање у приземље објекта. Предвиђено је проширење једне просторије у централном делу објекта у приземљу, поред степенишног простора и санитарног чвора, са потребним проширењем улазних врата за уношење бојлера и опреме. Због непромењених капацитета, у смислу броја корисника, предвиђен је комбиновани акумулациони бојлер, исте запремине од 2000 литара. Уз њега је предвиђена сва потребна опрема за безбедан рад и оптимално функционисање. Поред електричног напајања, предвиђено је и грејање воде са система централног грејања, па је потребно повезивање новог бојлера на постојећу инсталацију грејања.

За ту сврху планира се уградња новог централног комбинованог бојлера, запремине 2000

лит., затворене експанзионе посуде и циркулационе пумпе за рециркулацију, са повезивањем на постојеће инсталације водовода, грејања и електроинсталације. Бојлер мора да има сигурносни вентил, испуст и прикључке за хладну, топлу воду и рециркулацију.

Планира се задржавање старог развода водовода у таванском простору, са монтажом нових

успонских водова са рециркулацијом. Рециркулација је неопходна због уштеда у потрошњи воде и комфорнијег коришћења топле воде. Напајање хладном водом је са постојећег цевовода пречника 2“, који је доведен до нове позиције бојлера цевима истог пречника.

Цеви су поцинковане, спојене на навој, префарбане и изоловане, да се спрече појаве

конденза и губице топлоте. Проверити пречник цеви да капацитетом задовољавају тражене параметре по количини и притиску. Пошто су све везе у тавану, цевоводи се вертикално воде кроз купатило на спрату.

У делу проширења просторије за смештај бојлера, предвиђено је рушење једног зида и зидање новог, према санитарним просторијама поред. Тим проширењем, повећава се ширина просторије на 170цм. Улазна врата се такође проширују, због габарита бојлера и опреме. Уграђују се нова двокрилна противпожарна металних врата, дим. 160x240цм, ватроотпорности 90 минута.

Предвиђена је замена и промена положаја врата у зиду у санитарној просторији, због

померања преградног зида између санитарне просторије и просторије за смештај бојлера.

Предвиђена је и замена санитарне опеме и галантерије у санитарној просторији иза просторије за смештај бојлера.

Целокупна водоводна инсталација, пре затварања жљебова, постављања термичке изолације и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара, према важећим прописима.

Предвиђени су следећи радови при адаптацији развода санитарне топле воде, замени бојлера новим и премештање на нову локацију:

• Грађевинско-занатски радови:

- Демонтажа једнокрилних врата 90/205цм заједно са штоком, на просторији где је предвиђена уградња новог бојлера;

- Демонтажа једнокрилних врата 90/205цм заједно са штоком, у санитарној просторији, у којој је извршено рушење зида;

- Проширење отвора у зиду штемовањем, после демонтаже постојећих врата, за уградњу нових врата;

- Рушење и штемовање преградног зида од опеке д=12цм, према постојећем санитарном чвору, за проширење просторије за нов бојлер;

- Израда АБ надвратника на новоотвореним вратима;

- Израда преградног зида од опеке у продужном малтеру, дебљине 12цм, са обостраним

малтерисањем;

- Бушење рупа у АБ плочама, дијамантским бушећим гарнитурама, на местима провлачења цеви топле и хладне воде;

- Уградња унутрашњих двокрилних противпожарних металних врата, дим. 160x240цм, ватроотпорности 90 минута, на просторији за смештај бојлера;

- Измештање и замена једнокрилних дрвених врата новим ПВЦ вратима, истих димензија 90/205цм, у санитарној просторији иза просторије за смештај бојлера;

- Обијање потклобучених и дерутних површина малтера са унутрашњих зидова и плафона оштећених од влаге;

- Зидови се најпре поправљају на деловима где су били сучељени преградни зидови који су порушени. Потом се малтеришу, ако је потребно, глетују, шмирглају и припремају за даљу обраду;

- Глетовање зидова и плафона дисперзивним гитом и завршно кречење зидова дисперзивним бојама и плафона полудисперзивним бојама два пута проширене просторије за смештај бојлера и новосазиданог преградног зида, као и свих запрљаних зидова и плафона после завршених радова;

- У просторији за смештај бојлера врши се замена старих дотрајалих зидних керамичких плочица и постављање нових плочица I класе, боје по избору пројектанта, до висине од 2.0м, уз извођење нове подлоге и хидроизолације, а остало се глетује и боји дисперзијом;

- У санитарном чвору на новосазиданом зиду врши се постављање нових зидних керамичким

плочицама I класе, боје по избору пројектанта, до висине од 2.0м, уз извођење нове подлоге и хидроизолације, а остало се глетује и боји дисперзијом;

- У просторији за смештај бојлера врши се замена старих дотрајалих подних керамичких плочица новим прве класе, боје по избору пројектанта, уз извођење нове подлоге, кошуљице и хидроизолације.

- Израда спуштеног плафона од влагоотпорних гипс-картонских плоча на металној подконструкцији у проширеној просторији за смештај бојлера;

- Прикупљање грађевинског шута са одношењем шута на привремену депонију градилишта. На крају, прикупљени шут и други отпадни материјал, утоварити у камион и одвести на градску депонију.

- Завршно прање и чишћење свих просторија после обављених свих грађевинских и занатских радова.

• Радови на инсталацији водовода:

- Монтажа полипропиленских водоводних цеви, одговарајућег пречника, са свим одговарајућим фитинзима;

- Монтажа поцинкованих водоводних цеви, пречника Ø 2“, са свим одговарајућим фитинзима;

- Уградња термичке заштите за цеви, пречника Ø 2“, тражених изолационих својстава;

- Уградња кугластих пропусних вентила Ø 2“;

- Монтажа држача за поцинковане цеви, пречника Ø 2“, на сваких 1,0м уграђене цеви;

- Повезивање новог бојлера на постојећу водоводну инсталацију;

- Замена санитарне опреме и галантерије, санитарни чвор (лавабо са батеријом x1) у санитарној просторији иза просторије за смештај бојлера;

- Испитивање целокупне водоводне инсталације на притисак од 12 бара, према важећим прописима, пре затварања жљебова, постављања термичке изолације и малтерисања.

• Радови на електричним инсталацијама:

- Повезивање новог бојлера, са пратећом опремом, на постојећу електроинсталацију, преко

постојећег електро ормара, а све према дефинисаној једнополној шеми старог бојлера.

- Преправка и израда електроинсталација, остало.

- Монтажа електро галантерије, просторије за смештај бојлера.

• Радови на машинским инсталацијама:

- Монтажа новог централног комбинованог бојлера, запремине 2000 лит., затворене експанзионе посуде, циркулационе пумпе за рециркулацију, циркулационе пумпе грејача бојлера, мерне, регулационе и запорне арматуре и аутоматике, све са повезивањем на постојеће инсталације грејања, водовода и електроинсталације, као и монтажа система вентилације просторије за смештај бојлера.

**ИНСТАЛАЦИЈА ПРИПРЕМЕ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ (СТВ)**

Због уочених недостатака у раду старог (постојећег) система са акумулационим бојлером

смештеним у таванском простору, новим решењем је предвиђена нова локација новог

акумулационог бојлера у приземљу објекта. Предвиђено је проширење једне просторије у централном делу објекта са потребним проширењем улазних врата ради уношења бојлера и опреме. Због непромењених капацитета, у смислу броја смештене деце и запосленог особља (васпитача), предвиђен је комбиновани акумулациони бојлер, исте запремине као и постојећи, од 2000 литара са једним цевним топловодним измењивачем снаге 180кw и додатним електро грејачима снаге 4x7,5кw. Уз бојлер је предвиђена и пратећа опрема – пумпа за грејач бојлера, пумпа за рециркулацију СТВ, експанзиона посуда, сва потребна мерна, регулациона и сигурносна опрема и арматура као и аутоматика – микропроцесорски контролер са сензорима температуре и трокраки електромоторни вентил, за безбедан и сигуран рад и оптимално функционисање бојлера. Такође је предвиђена и принудна вентилација просторије за смештај бојлера преко аксијалног вентилатора и решетке у зиду.

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће извшити надзор и контролу над извођењем радова.

Гаранција за изведене радове и уграђену опрему, не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје, предметне набавке.

Рок за извођење радоване може бити дужи од 15 дана од дана увођења у посао.

НАПОМЕНА: Понуђач може обићи локацију уз претходну најаву, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова.

Контакт: Јована Зекавица, тел. 063/320-853, mail: [jovana.zekavica@cdlbgd.rs](mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs)

***IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Назив пројекта: ПЗИ – ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА РАЗВОДА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ БОЈЛЕРА

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

3 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

6 - ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Могућност увида у пројектну документацију, сваког радног дана у просторијама наручиоца, у времену од 09:00 до 12:00 часова, уз претходну најаву.

Контакт: Јована Зекавица, тел. 063/320-853, mail: [jovana.zekavica@cdlbgd.rs](mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs)

***V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

***ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ***

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, a испуњеност обавезних условa за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђaч докaзује нa нaчин дефинисaн у следећој тaбели, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тaч. 1) ЗЈН);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тaч. 2) ЗЈН);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тaч. 4) ЗJN);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Oбрaзaц 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом.

***ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ***

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, a испуњеност **додaтних условa** понуђaч докaзује нa следећи нaчин, **и то:**

1. Финансијски капацитет

* Да је понуђач у претходне три године (2016., 2017. и 2018. године) остварио минимални пословни приход у износу од 10.000.000,00 дин без пдв-а;

**Доказ**: Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне регистре Републике Србије

* да је у претходне три године (2016, 2017. и 2018.), извео радове сличне или исте предмету јавне набавке, с тим да укупна вредност изведених радова износи минимум 4.000.000,00 динара без ПДВ-а,

**Доказ**: Фотокопија уговора и окончаних ситуација из којих се може утврдити да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у захтеваном износу, као и фотокопија Записника о примопредаји радова.

1. Да понуђач поседује важеће сертификате ИСО 9001:2015; ИСО 14001:2015, ИСО 18001:2007 и ИСО 22301:2012

**Доказ**: фотокопије важећих сертификата ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015, ИСО 18001:20017 и ИСО 22301:2012

1. Кадровски капацитет

* најмање 5 лица у радном односу или ангажована по неком другом основу код понуђача, која могу да изврше предметне услуге за наведену врсту радова:
* најмање један (1) дипломирани инжењер са важећим лиценцама 400 или 410.

**Доказ**: - фотокопије уговора о раду и М образаца (у случају радног односа),

-за дипломиране инжењере понуђач је у обавези да достави фотокопију уговора о раду, М образац, фотокопију лиценце, фотокопију потврде о важности лиценце

1. Технички капацитет

* да понуђач поседује најмање два теретно-доставна возила носивости до 1,5 т

**Доказ**: Уколико су средства у власништву понуђача, понуђач је у обавези да достави очитану саобраћајну дозволу. Уколико су средства узета у закуп Понуђач је у обавези да достави фотокопију уговора о закупу и очитану саобраћајну дозволу.

**УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у склaду сa чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Oбрaзaц 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да зa подизвођaчa достaви **ИЗЈАВУ** подизвођача (Oбрaзaц 2. у поглављу VI ове конкурсне документације*)*, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (Oбрaзaц 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затрaжи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Aко понуђaч у остaвљеном, примереном року који не може бити крaћи од пет дaнa, не достaви трaжене докaзе, нaручилaц ће његову понуду одбити кaо неприхвaтљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

1)Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

**Правна лица** : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица** : Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Докaз:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

* Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

***КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ***

1. **Критеријум за доделу уговора:**

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума **,,најнижа понуђена цена“**. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

1. **Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.**

**Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за ивођење радова.**

**Понуда мора да садржи оверен и потписан:**

-Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац бр 1);

-Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац бр 2), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

-Образац понуде (Образац бр 3);

-Структура цене – Предмер и предрачун

-Модел уговора; (Образац бр.4)

-Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5);

-Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 6);

-Обрасце о средству финансијског обезбеђења: Образац А, Образац Б, и Образац В.

***VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ***

***ЧЛ. 75. ЗАКОНА***

**Образац бр. 1**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* у поступку јавне набавке мале вредности **РАДОВА – Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, број јавне набавке 02/2019** испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**Образац бр. 2**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке мале вредности **РАДОВА – Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, број јавне набавке 02/2019,** испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 3**

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку мале вредности **-** ЈНМВ број 02/2019.

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

**3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

***Напомена:*** *Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*

**4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| *2)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| *3)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** – радови *–*Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Потврђујем плаћање у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације код Наручиоца |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ –* са упуством како да се попуни**

***ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА***

**АДАПТАЦИЈА РАЗВОДА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ НОВОГ БОЈЛЕРА - ОДМАРАЛИШТЕ БУКУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | I | **P R E D M E R I P R E D R A Č U N GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA** | | | |  |  |
|  | **POS** |  | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA** |  | **CENA po jed. bez pdv-a** | **IZNOS**  **(kol.\*cena)** |
|  |  | **MERE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0** | **PRIPREMNI RADOVI** | |  |  |  |  |  |
|  | 0.01 | **Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od PVC folije** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **d=0.3mm.** Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na | |  |  |  |  |  |
|  |  | teret izvođača. | |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 poda. | | m2 | 35.00 |  |  |  |
|  | 0.02 | **Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostorija u kojima se** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **izvode radovi.** Nameštaj deponovati u okviru objekta po | |  |  |  |  |  |
|  |  | završenim radovima vratiti na prvobitno mesto. Obračun po m2 | |  |  |  |  |  |
|  |  | površine prostorije. | | m2 | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | **UKUPNO** | **PRIPREMNI** | **RADOVI:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **DEMONTAŽE I RUŠENJA** | |  |  |  |  |  |
|  | 1.01 | **Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.** Demontirana | |  |  |  |  |  |
|  |  | vrata prikupiti i odneti na gradilišnu deponiju. Obračun po | |  |  |  |  |  |
|  |  | komadu vrata. | |  |  |  |  |  |
|  |  | dim. 80x205cm | | kom | 2 |  |  |  |
|  | 1.02 | **Skidanje poda od keramičkih pločica postavljenih u** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **cementnom malteru sa svim slojevima do betonske ploče** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **debljine do 10cm**. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske | |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukcije. Šut prikupiti, izneti i odneti na gradilišnu | |  |  |  |  |  |
|  |  | deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 poda. | | m2 | 6.00 |  |  |  |
|  | 1.03 | **Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do | |  |  |  |  |  |
|  |  | dubine 2cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut | |  |  |  |  |  |
|  |  | prikupiti, izneti i odneti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i | |  |  |  |  |  |
|  |  | pomoćna skela. | |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | | m2 | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.04 | **Probijanje pregradnog zida od opeke d=12cm, za izradu** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **otvora vrata, sa formiranjem nadvratne grede od** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **armiranog betona MB25.** Pažljivo rušiti delove zida, da se ne | |  |  |  |  |  |
|  |  | rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti i odneti na gradilišnu | |  |  |  |  |  |
|  |  | deponiju. U cenu ulazi i podupiranje i pomoćna skela. | |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 zida. | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m2 | 2.40 |  |  |  |
|  | 1.05 | **Rušenje unutrašnjeg pregradnog zida od opeke d=12cm,** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **zajedno sa malterom i pločicama.** Pozicijom obuhvaćeno i | |  |  |  |  |  |
|  |  | rušenje betonskih serklaža i stubova u okviru zidova. Šut | |  |  |  |  |  |
|  |  | prikupiti, izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. | |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2. | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m2 | 6.60 |  |  |  |
|  | 1.06 | **Obijanje potklobučenih i derutnih površina maltera sa** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **unutrašnjih zidova i plafona oštećenih od vlage.** Obiti | |  |  |  |  |  |
|  |  | malter, šut prikupiti, izneti, i deponovati na deponiju u okviru | |  |  |  |  |  |
|  |  | gradilišta koju odredi nadzorni organ. | |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2. | | m2 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **UKUPNO** | **DEMONTAŽE I** | **RUŠENJA:** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS** | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA** | **CENA po jed. bez pdv-a** | **IZNOS (kol.\*cena)** |
| **MERE** |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 2.01 | **Zidanje pregradnih zidova debljine 12cm punom opekom u** |  |  |  |  |
|  | **produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža.** U |  |  |  |  |
|  | visini nadvratnih greda, ili na visini od 200cm uraditi armirano |  |  |  |  |
|  | betonske serklaže dimenzija 7x15cm. Marka betona je MB20, |  |  |  |  |
|  | a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola |  |  |  |  |
|  | opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po |  |  |  |  |
|  | završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada |  |  |  |  |
|  | serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 7.50 |  |  |
| 2.02 | **Malterisanje zidova kao priprema za postavljanje pločica,** |  |  |  |  |
|  | **kao i obijenih površina zidova produžnim malterom** |  |  |  |  |
|  | **razmere 1:3:9, debljine do 3cm, u dva sloja.** Pre malterisanja |  |  |  |  |
|  | površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi |  |  |  |  |
|  | produžnim malterom debljine sloja do 2cm od prosejanog |  |  |  |  |
|  | šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno |  |  |  |  |
|  | mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i |  |  |  |  |
|  | narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti |  |  |  |  |
|  | sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih |  |  |  |  |
|  | materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. |  |  |  |  |
|  | Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, |  |  |  |  |
|  | a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja |  |  |  |  |
|  | i "pregorevanja". |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 malterisane površine. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 39.00 |  |  |
| 2.03 | **Nabavka materijala i izrada podloge za postavljanje podnih** |  |  |  |  |
|  | **pločica, u vidu cementnog estriha prosečne debljine 4cm,** |  |  |  |  |
|  | **od cementnog maltera 1:3 sa postavljanjem rabic pletiva od** |  |  |  |  |
|  | **pocinkovane žice.** Površina se obrađuje finim perdašenjem uz |  |  |  |  |
|  | posipanje cementom tako da se dobije potpuno ravna površina. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5.50 |  |  |
|  |  | **UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **IZOLATERSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 3.01 | **Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije poda** |  |  |  |  |
|  | **u proširenoj prostoriji za smeštaj bojlera elastičnim, bez** |  |  |  |  |
|  | **rastvarača, zaptivačem za vlažne i mokre prostorije.** |  |  |  |  |
|  | Hidroizolacija se izvodi preko suve podloge na koju se nanosi |  |  |  |  |
|  | duboko penetrirajući na bazi polimera i silikatne mešavine |  |  |  |  |
|  | prajmer, pa nakon 30 minuta prvi sloj premaza. U uglove i |  |  |  |  |
|  | spojeve poda i zida kao i slivnika i prodora sa prvim slojem |  |  |  |  |
|  | utopiti adekvatnu mrežicu šir.10cm. Nakon tri sata preko prvog |  |  |  |  |
|  | naneti završni premaz. Hidroizolaciju podići uz holkere 15- |  |  |  |  |
|  | 20cm. Posle 24 časa na istu se mogu postavljati keramičke |  |  |  |  |
|  | pločice. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5.50 |  |  |
|  |  | **UKUPNO** | **IZOLATERSKI** | **RADOVI:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **BRAVARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| **POS** | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA** | **CENA po jed. bez pdv-a** | **IZNOS (kol\*cena)** |
| **MERE** |
|  |  |  |  |  |
| 4.01 | **Nabavka potrebnog materijala i montaža dvokrilnih punih** |  |  |  |  |
|  | **metalnih protivpožarnih vrata dimenzija 160x240cm,** |  |  |  |  |
|  | **zahtevane vatrootpornosti 90 minuta, prema SRPS-u** |  |  |  |  |
|  | **U.J1.160, što je proizvođač dužan da dokaže atestom** |  |  |  |  |
|  | **akreditovane laboratorije.** |  |  |  |  |
|  | Vrata su rađena u štoku od čeličnog profilno savijenog lima |  |  |  |  |
|  | d=3mm. Krila vrata su rađena kao "sendvič" sa konstrukcijom i |  |  |  |  |
|  | ukrućenjima od hladnovučenih kutijastih profila |  |  |  |  |
|  | dim.50x50x3mm, sa obostranom oblogom od kvalitetnog |  |  |  |  |
|  | čeličnog dekapiramog lima d=1.5mm, sa ispunom od kamene |  |  |  |  |
|  | vune d=5cm. |  |  |  |  |
|  | Vrata su snabdevena mehanizmom za samozatvaranje, bravom |  |  |  |  |
|  | i cilindrom za zaključavanje sa tri ključa i potrebnim okovom. |  |  |  |  |
|  | Krila se nose na tri jake bravarske šarke. Radi sprečavanja |  |  |  |  |
|  | prodora dima iz prostorije u prostoriju, u falc po obimu krila |  |  |  |  |
|  | postaviti specijalni dihtung. Završna obrada štoka i vrata je |  |  |  |  |
|  | vatrootporna farba u tonu po izboru projektanta. Način |  |  |  |  |
|  | otvaranja vrata dat je u šemi. Izvođač prilaže atest na ceo sklop |  |  |  |  |
|  | vrata. |  |  |  |  |
|  | Isporučilac dokazuje atestima da su vrata izvedena prema |  |  |  |  |
|  | traženim zahtevima. Sve izmene raditi uz saglasnost |  |  |  |  |
|  | projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | POS PP1 u duplom krugu |  |  |  |  |
|  | dim. 160x240cm | kom | 1 |  |  |
|  |  | **UKUPNO** | **BRAVAR.** | **RADOVI:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **GRAĐEVINSKA STOLARIJA** |  |  |  |  |
| 5.01 | **Nabavka, transport i ugradnja sobnih vrata i unutrašnjih** |  |  |  |  |
|  | **jednokrilnih vrata sa okvirom od standardnih PVC profila** |  |  |  |  |
|  | **za unutrašnju stolariju**. Boja PVC profila je bela. pune |  |  |  |  |
|  | delove izraditi od dvostrukih PVC panela sa ispunom od |  |  |  |  |
|  | stirodura d=24mm. donji deo krila je ojačan profilima u visini |  |  |  |  |
|  | od 20cm. ugraditi odgovarajući okov, mehanizam za otvaranje, |  |  |  |  |
|  | cilindar bravu i odvojene kružne šildove za bravu i ključaonicu. |  |  |  |  |
|  | Postaviti gumeni odbojnik u podu. Način otvaranja krila prema |  |  |  |  |
|  | shemi, oko verikalne ose. Sve izmene raditi uz saglasnost |  |  |  |  |
|  | projektanta. Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | POS 1 u krugu |  |  |  |  |
|  | dim. 90x205cm | kom | 1.00 |  |  |
|  |  | **UKUPNO** | **GRADJEV.** | **STOLAR.:** |  |
| **6** | **SUVOMONTAŽNI RADOVI** |  |  |  |  |
| 6.01 | **Nabavka potrebnog materijala, transport i oblaganje** |  |  |  |  |
|  | **plafona sa vlagootpornim gips-kartonskim pločama GKB** |  |  |  |  |
|  | **15mm, sistem Knauf D112 ili odgovarajuće u proširenoj** |  |  |  |  |
|  | **prostoriji za smeštaj bojlera.** Dvostruku potkonstrukciju |  |  |  |  |
|  | izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD |  |  |  |  |
|  | 60x27mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti |  |  |  |  |
|  | gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu |  |  |  |  |
|  | projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 postavljene površine. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5.50 |  |  |
|  |  | **UKUPNO** | **SUVOMONT.** | **RADOVI:** |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| **POS** | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA** | **CENA po jed. bez pdv-a** | **IZNOS**  **(kol.\*cena)** |
| **MERE** |
|  |  |  |  |  |
| 7.01 | **Nabavka potrebnog materijala, transport i oblaganje poda** |  |  |  |  |
|  | **u prostoriji za smeštaj bojlera podnim keramičkim** |  |  |  |  |
|  | **pločicama I klase, dimenzije do 33x33cm i boje po izboru** |  |  |  |  |
|  | **projektanta.** Pločice postaviti na lepak, fugovati i očistiti, u |  |  |  |  |
|  | slogu po uputstvu projektanta. Sve komplet sa izvođenjem |  |  |  |  |
|  | nagiba prema rešetki i obradom oko iste. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 pločica. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5.50 |  |  |
| 7.02 | **Nabavka potrebnog materijala, transport i postavljanje** |  |  |  |  |
|  | **zidnih keramičkih pločica, dimenzija do 33x33cm, na lepak,** |  |  |  |  |
|  | **u prostoriji za smeštaj bojlera i u sanitarnom čvoru na** |  |  |  |  |
|  | **novosazidanom zidu.** |  |  |  |  |
|  | Pločice prve klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu |  |  |  |  |
|  | fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. |  |  |  |  |
|  | Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene |  |  |  |  |
|  | pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka |  |  |  |  |
|  | pločica. Na ivicama zidova postaviti Al ivične lajsne, u boji |  |  |  |  |
|  | prirodnog aluminijuma, mat. U cenu ulazi i nabavka i |  |  |  |  |
|  | postavljanje istih. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 pločica. | m2 | 26.00 |  |  |
|  |  |
|  |  | **UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **MOLERSKO FARBARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 8.01 | **Nabavka potrebnog materijala i gletovanje plafona** |  |  |  |  |
|  | **disperzivnim gitom.** Površine obrusiti, očistiti i izvršiti |  |  |  |  |
|  | neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i |  |  |  |  |
|  | pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git dva puta. U |  |  |  |  |
|  | cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 gletovane površine. | m2 | 25.00 |  |  |
|  |  |
| 8.02 | **Nabavka potrebnog materijala i gletovanje zidova** |  |  |  |  |
|  | **disperzivnim gitom.** Površine obrusiti, očistiti i izvršiti |  |  |  |  |
|  | neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i |  |  |  |  |
|  | pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git dva puta. U |  |  |  |  |
|  | cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 gletovane površine. | m2 | 50.00 |  |  |
|  |  |
| 8.03 | **Nabavka potrebnog materijala i bojenje zaprljanih kao i** |  |  |  |  |
|  | **gletovanih plafona poludisperzivnim bojama, u tonu po** |  |  |  |  |
|  | **izboru projektanta.** Sve površine brusiti, impregnirati i |  |  |  |  |
|  | kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim |  |  |  |  |
|  | disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom |  |  |  |  |
|  | prvi i drugi put. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 obojene površine. | m2 | 110.00 |  |  |
|  |  |
| 8.04 | **Nabavka potrebnog materijala i bojenje zaprljanih kao i** |  |  |  |  |
|  | **gletovanih zidova disperzivnim bojama, u tonu po izboru** |  |  |  |  |
|  | **projektanta.** |  |  |  |  |
|  | Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. |  |  |  |  |
|  | Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim |  |  |  |  |
|  | bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. U cenu ulazi i |  |  |  |  |
|  | pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova po m2 obojene površine. | m2 | 170.00 |  |  |
|  |  |
|  | **UKUPNO** | **MOLERSKO** | **FARBARSKI** | **RADOVI:** |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **ZAVRŠNI RADOVI** |  |  |  |  |
| **POS** | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA** | **CENA po jed.bez pdv-a** | **IZNOS**  **(kol.\*cena)** |
| **MERE** |
|  |  |  |  |  |
| 9.01 | **Završno pranje i čišćenje svih zaprljanih prostorija posle** |  |  |  |  |
|  | **obavljenih svih građevinskih i zanatskih radova.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 120.00 |  |  |
| 9.02 | **Prikupljanje i odvoz šuta.**  Blagovremeno čistiti prostor određen za odlaganje šuta.  Prikupiti šut i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i  odvesti na gradsku deponiju, udaljenu do 15km.  Obračun količine radova po m3, mereno u rastresitom stanju. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 5.00 |  |  |
|  |  |
|  |  | **UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |
| 10.01 | **Ispitivanje postojećih elektroinstalacija.** |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.02 | **Demontaža dela elektroinstalacija i elektro opreme.** |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.03 | **Povezivanje novog bojlera, sa pratećom opremom, na** |  |  |  |  |
|  | **postojeću elektoinstalaciju, preko postojećeg elektro** |  |  |  |  |
|  | **ormara.** Uračunati i nabavku, isporuku i polaganje |  |  |  |  |
|  | bezhalogenih kablova na regalima ili nosačima, u spuštenom |  |  |  |  |
|  | plafonu, u zidu ispod maltera, sa izradom žljebova i otvora ili |  |  |  |  |
|  | direktno polaganje po zidu, u instalacionim cevima u zidu i  podu, za povezivanje novog bojlera na postojeću |  |  |  |  |
|  | elektroinstalaciju. Uračunati naknadno zatvaranje (krpljenje) |  |  |  |  |
|  | žljebova i otvora u zidu mašinskim malterom. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | paušalno | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.04 | **Prepravka i izrada elektroinstalacija, ostalo.**  Obračun paušalno. | paušalno | 1.00 |  |  |
| 10.05 | **Montaža elektro galanterije, prostorije za smeštaj bojlera.**  Obračun paušalno. | paušalno | 1.00 |  |  |
|  |  | **UKUPNO** | **RAZNI** | **RADOVI** |  |

**I REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA** | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | | **IZNOS** |
| 0 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 1 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | |  | |  |
| 2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 3 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 4 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 5 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  | |  | |  |
| 6 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 7 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 8 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 9 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
| 10 | RAZNI RADOVI |  |  |  | |  | |  |
|  | **I UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:** | | | | | |  | |

**II PREDMER I PREDRAČUN MAŠINSKIH INSTALACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz | Opis | Jed. Količ. | Jed.cena bez pdv-a | Ukupno |
|  |  | mere | (din) | (kol.\*cena) |
|  |  |  |  |  |
|  | Sve pozicije montažnih radova obuhvataju | nabavku ili |  |  |
|  | izradu, transport, isporuku i montažu opreme, delova | |  |  |
|  | instalacije ili materijala. Pozicije koje se odnose na opremu | |  |  |
|  | obuhvataju i uzemljenje opreme odnosno izjednačenje | |  |  |
|  | potencijala. |  |  |  |

Oprema sa navedenim proizvođačem može biti uz saglasnost

projektanta ili nadzornog organa zamenjena opremom istih ili

boljih karakteristika drugog proizvođača.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **DEMONTAŽNI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećeg bojlera za pripremu STV od 2000 lit. i |  |  |  |  |
|  | odlaganje na mesto koje odredi Investitor | kom. | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO A:** |  |  |  |  |
| **B** | **CEVNA MREŽA I ARMATURA** |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža crnih čeličnih bezšavnih cevi |  |  |  |  |
|  | prema SRPS C.B5.221. |  |  |  |  |
|  | Ø76.1x3.2 | m | 40 |  |  |
| 2 | Materijal potreban za spajanje cevovoda, zavarivanje, |  |  |  |  |
|  | zaptivanje, konzole, obujmice, čvrste i slobodne oslonce, |  |  |  |  |
|  | čaure na mestima prodora kroz zidove, fazonski komadi- |  |  |  |  |
|  | kolena, redukcije i sl. Uzima se 50 % od stavke 1. | % | 0.5 |  |  |
| 3 | Čišćenje i potpuna zaštita sa dva premaza minijuma, svih |  |  |  |  |
|  | cevi, priključaka, držača, konzola. | m | 40 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža cevne termo izolacije tip |  |  |  |  |
|  | Plamafleks, debljine d=13mm za izolaciju cevovoda grejača |  |  |  |  |
|  | bojlera STV. Obračun količine radova po m. | m | 40 |  |  |
|  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža navojnih kuglastih slavina |  |  |  |  |
|  | DN65PN6. Obračun količine radova po kom. | kom | 3 |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i montaža navojnih kuglastih slavina |  |  |  |  |
|  | DN25PN6. Obračun količine radova po kom. | kom | 8 |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaža navojnog nepovratnog ventila |  |  |  |  |
|  | DN25PN6. Obračun količine radova po kom. | kom | 1 |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža navojnog hvatača nečistoće |  |  |  |  |
|  | DN65PN6. Obračun količine radova po kom. | kom | 1 |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i montaža navojnog regulacionog ventila, |  |  |  |  |
|  | tip Stromax M, DN65PN6. Obračun količine radova po kom. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  | **UKUPNO B:** |  |  |  |  |
| **C** | **VENTILACIJA** |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža zidnog aksijalnog ventilatora, |  |  |  |  |
|  | tip DECOR-100C, sa nepovratnom klapnom, proizvod "S&P, |  |  |  |  |
|  | Španija" ili sl. el. snage P=13 W | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i montaža požarnootporne prestrujne |  |  |  |  |
|  | rešetkie za montažu u zidu, tip POR 490x350, sa |  |  |  |  |
|  | ekspandirajućim trakama koje u slučaju požara ekspandiraju i |  |  |  |  |
|  | zatvaraju prodor dima i toplote, komplet sa kontra ramom, |  |  |  |  |
|  | proizvod ViS Company ili sl. | kom | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO C:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | **OPREMA ZA PRIPREMU STV** | |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, transport i montaža vertikalnog kombinovanog | |  |  |  |  |
|  | bojlera za pripremu STV, tip SoN 2000, proizvod | |  |  |  |  |
|  | "SUNSYSTEM", Bugarska ili sl., zapremine V=2000 lit., sa | |  |  |  |  |
|  | jednim cevnim toplovodnim grejačem snage 180 kW pri | |  |  |  |  |
|  | režimu vode 80/60/45oC i dodatnim elektro grejačem snage | |  |  |  |  |
|  | 4x7,5kW, sa izolacijom, oplatom, sigurnosnim ventilom | |  |  |  |  |
|  | DN20 baždarenim na 8 bar, termometrom, manometrom i | |  |  |  |  |
|  | svom potrebnom pratećom armaturom na hladnoj i toploj | |  |  |  |  |
|  | vodi. Obračun po kompletu. |  | kompl. | 1.0 |  |  |
| 2 | Isporuka, transport i montaža ekspanzione posude V=80 lit., | |  |  |  |  |
|  | sa svom potrebnom pratećom armaturom na hladnoj vodi. | |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. |  | kompl. | 1.0 |  |  |
| 3 | Isporuka, transport i montaža | pumpe grejača bojlera STV, tip |  |  |  |  |
|  | TOP-S 40/7, 230 V, PN 6/10, DN40, proizvod Wilo ili sl. | |  |  |  |  |
|  | komplet sa holenderima za spajanje navojem. Obračun po kom. | |  |  |  |  |
|  |  |  | kompl. | 1.0 |  |  |
| 4 | Isporuka, transport i montaža | pumpe za recirkulaciju STV |  |  |  |  |
|  | tip Star-Z 25/6, 230 V, DN25, proizvod Wilo ili sl.,komplet sa | |  |  |  |  |
|  | holenderima za spajanje navojem Obračun po kom. | | kompl. | 1.0 |  |  |
| 5 | Isporuka, transport i montaža | mikroprocesorskog kontrolera |  |  |  |  |
|  | MR5000 komplet sa cevnim temperaturnim senzorom CTS-1, | |  |  |  |  |
|  | proizvod Feniks, Niš Obračun po kompletu. | |  |  |  |  |
|  |  |  | kompl. | 1.0 |  |  |
| 6 | Isporuka, transport I montaža | trokrakog ventila komplet sa |  |  |  |  |
|  | elektromotornim pogonom, tip TV065/63, DN65, proizvod | |  |  |  |  |
|  | Feniks Niš ili sl. Obračun po kom. | | kompl. | 1.0 |  |  |
|  |  | **UKUPNO D:** |  |  |  |  |
| **E** | **ISPITIVANJE I REGULISANJE INSTALACIJE** | |  |  |  |  |
| 1 | Podešavanje regulacionih ventila na mreži na potrebne | |  |  |  |  |
|  | pozicije predregulacije |  | pauš. | 1 |  |  |
| 2 | Ispiranje instalacije čistom vodom sa kontrolom nečistoće i | |  |  |  |  |
|  | sačinjavanjem zapisnika o izvršenom ispiranju instalacije | | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Ispitivanje instalacije grejanja za pripremu STV na pritisak i | |  |  |  |  |
|  | zaptivenost - hladna hidraulička proba u svemu prema SRPS | |  |  |  |  |
|  | M.E6.012 sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom | |  |  |  |  |
|  | ispitivanju instalacije |  | pauš. | 1 |  |  |
| 4 | Topla proba instalacije grejanja za pripremu STV sa | |  |  |  |  |
|  | merenjem relevantnih parametara protoka i temperature u | |  |  |  |  |
|  | instalaciji i sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenoj toploj | |  |  |  |  |
|  | probi instalacije |  | pauš. | 1 |  |  |
|  |  | **UKUPNO E:** |  |  |  |  |

**F** **PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI**

1. Pripremni radovi: razmeravanje i obeležavanje, transport alata, opreme i materijala, sitni građevinski radovi, organizovanje gradilišta i upoznavanje sa tehničkom

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dokumentacijom. | pauš. | 1 |  |  |
|  |  |
| 2 | Završni radovi: izrada uputstva za rukovanje i održavanje |  |  |  |  |
|  | instalacije u 3 (tri) primerka, obeležavanje elemenata | pauš. | 1 |  |  |
|  | instalacije, raščišćavanje gradilišta i primopredaja radova |
| 3 | Bušenje sitnih građevinskih otvora u zidovima i međuspratnoj |  |  |  |  |
|  | konstrukciji, za prolaz cevne mreže i njihovo krpljenje po |  |  |  |  |
|  | završenoj montaži. | pauš. | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO F:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II REKAPITULACIJA**  **MASINSKE INSTALACIJE** | | | | **IZNOS** |
| **A** | **DEMONTAŽNI RADOVI** |  |  |  |  |
| **B** | **CEVNA MREŽA I ARMATURA** |  |  |  |  |
| **C** | **VENTILACIJA** |  |  |  |  |
| **D** | **OPREMA ZA PRIPREMU STV** |  |  |  |  |
| **E** | **ISPITIVANJE I REGULISANJE INSTALACIJE** |  |  |  |  |
| **F** | **PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI** |  |  |  |  |
| II | **UKUPNO:** | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III** | **P R E D M E R I P R E D R A Č U N INSTALACIJA VODOVODA** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| **POS** | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA CENApo jed.**  **bez pdv-a** | **IZNOS**  **(kol.\*cena)** |
| **MERE** |
|  |  |  |  |

1. **DEMONTAŽE I RUŠENJA** 1.01 **Bušenje rupa u AB pločama.**

Izvršiti bušenje rupa u AB pločama, dijamantskim bušećim garniturama, na mestima provlačenja cevi tople i hladne vode.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obračun po izbušenoj rupi. |  | kom | 6 |  |  |
|  | 1.02 | **Pažljiva demontaža komplet umivaonika sa baterijom i** |  |  |  |  |  |
|  |  | **sifonom.** Demontirati kompletan umivaonik, sifon i bateriju i |  |  |  |  |  |
|  |  | predati Investitoru uz zapisničku predaju. |  | kom | 1 |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2** | **MONTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |
|  | 2.01 | **Nabavka, transport i montaža polipropilenskih vodovodnih** |  |  |  |  |  |
|  |  | **cevi, odgovarajućeg prečnika, sa svim odgovarajućim** |  |  |  |  |  |
|  |  | **fitinzima.** Cevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim |  |  |  |  |  |
|  |  | obujmicama na svakih 1,5-2,0m. Razvod u zidu obavezno |  |  |  |  |  |
|  |  | izolovati filcanom trakom, zbog dilatacija. Cevi moraju biti |  |  |  |  |  |
|  |  | zvučno i termički izolovane. Celokupna vodovodna instalacija |  |  |  |  |  |
|  |  | pre zatvaranja žljebova i malterisanja, mora biti ispitana na |  |  |  |  |  |
|  |  | pritisak od 12 bara prema važećim propisima. |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m’ montirane vodovodne cevi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø50 |  | m’ | 2.00 |  |  |
|  |  | Ø40 |  | m’ | 55.00 |  |  |
|  |  | Ø32 |  | m’ | 10.00 |  |  |
|  | 2.02 | **Nabavka, transport i montaža pocinkovanih vodovodnih** |  |  |  |  |  |
|  |  | **cevi, prečnika Ø2“, sa potrebnim fitingom.** Celokupna |  |  |  |  |  |
|  |  | vodovodna instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja, |  |  |  |  |  |
|  |  | mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim |  |  |  |  |  |
|  |  | propisima. |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m’ montirane vodovodne cevi. |  | m’ | 32.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 2.03 | **Nabavka, transport i ugradnja termičke zaštite za cevi,** |  |  |  |  |  |
|  |  | **prečnika Ø 2“, traženih izolacionih svojstava.** |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po m’ montirane izolacije. |  | m’ | 50.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 2.04 | **Nabavka, transport i ugradnja kuglastih propusnih ventila** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ø 2“.** Obračun po komadu montiranog ventila. |  | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 2.05 | **Nabavka, transport i montaža držača za pocinkovane** |  |  |  |  |  |
|  |  | **vodovodne cevi Ø 2“, na svakih 1,0m ugrađene cevi.** |  |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu montiranog držača. |  | kom | 100 |  |  |
|  | 2.06 | **Povezivanje novog bojlera, sa pratećom opremom, na** |  |  |  |  |  |
|  |  | **postojeću instalaciju vodovoda.** Obračun paušalno. |  | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  |  | **UKUPNO MONTERSKI RADOVI:** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POS** | **OPIS POZICIJE** | **JEDINICA** | **KOLIČINA** | **CENA po jed. bez pdv-a** | **IZNOS (kol.\*cena)** |
|  | **MERE** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | **SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA** |  |  |  |  |
|  | 3.01 | **Nabavka, transport i montaža umivaonika od sanitarne** |  |  |  |  |
|  |  | **keramike polukružnog ovalnog oblika, dimenzije 60x55cm** |  |  |  |  |
|  |  | **(školjka, polustub, sifon i spojni materijal sve komplet).** |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu. U cenu je uračunato sve komplet. |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 3.02 | | **Nabavka i montaža pravougaonog ogledala dimenzije** |  |  |  |  |
|  |  | **60x80cm iznad umivaonika tipa ”Diplon" ili odgovarajuće.** |  |  |  |  |
|  |  | Obračun po komadu. U cenu je uračunato sve komplet. |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 3.03 | | **Nabavka, transport i montaža zidnog dozatora tečnog** |  |  |  |  |
|  |  | **sapuna sa mogućnošću zaključavanja.** Obračun se po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | U cenu je uračunato sve komplet. | kom | 1.00 |  |  |
| 3.04 | | **Nabavka i montaža jednoručne stojeće baterije za** |  |  |  |  |
|  |  | **umivaonik, priključak na dve cevi (topla i hladna voda)** |  |  |  |  |
|  |  | **slavina sa kompletnom pripadajućom opremom za ugradnju** |  |  |  |  |
|  |  | **sifon, gumice sve komplet)**. Obračun po komadu. U cenu je |  |  |  |  |
|  |  | uračunato sve komplet. | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA:** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4** | **ZAVRŠNI RADOVI** |  |  |  |  |
|  | 4.01 | **Ispitivanje celokupne vodovodne instalacije na pritisak od 12** |  |  |  |  |
|  |  | **bara, prema važećim propisima, pre zatvaranja žljebova,** |  |  |  |  |
|  |  | **postavljanja termičke izolacije i malterisanja.** Obračun |  |  |  |  |
|  |  | paušalno. | paušalno | 1.00 |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:** | | |  |
|  |  | **III REKAPITULACIJA**  **RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA** | | |  |  |
|  | |  |  |  |  | IZNOS |
| 1 | | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |
| 2 | | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3 | | SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA |  |  |  |  |
| 4 | | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | | **III UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:** | | | |  |
|  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** | **ПДВ** | **УКУПНО СА ПДВ-ОМ** |
| **I** | **ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |
| **II** | **РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА** |  |  |  |
| **III** | **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА** |  |  |  |
| **УКУПНО I+II+III:** | |  |  |  |

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити по испостављеним рачунима у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок извођења радова: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао (не дужи од 15 дана)

Гарантни рок: Гарантни рок за квалитет изведених радова \_\_\_\_\_\_\_месеци и рачуна се од датума примопредаје радова. (не краћи од 24 месеца)

За уграђен материјал и опрему важи гаранција произвођача рачунајући од датума примопредаје радова.

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Напомена:*

*- Јединичнe ценe унети без обрачунатог ПДВ-а, по јединици мере*

*- Уколико понуђач није у систему ПДВ-а у рубрици ПДВ-уписати“ /“ или „0“, а затим у рубрику укупно са ПДВ-ом, унети износ који је уписан у рубрици Укупно.*

**Образац бр. 4**

***IX МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ**

***Закључен између:***

1. Наручиоца Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, са седиштем у Београду, улица Рисанска бр. 12, ПИБ: 100268221; Матични број: 07036205; Број рачуна:

840-256667-16 код Управе за трезор, кога заступа в.д. директора Тања Сантрач (Наручилац) и

2**.**................................................................................................ са седиштем у.........................

улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ број рачуна: ....................................................................... Назив банке:.................................................... Телефон:....................................... кога заступа ........................... ............. (у даљем тексту: Извођач),

**Предмет уговора: Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу**

**Члан 1.**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.02/2019 - за набавку радова на адаптацији развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу

- да је Понуђаћ доставио понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заведену код Наручиоца под бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део;

- да понуда одговара захтевима Наручиоца;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама извршио избор Понуђача.

**Члан 2**

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

односно у групи понуђача коју чине Предузећа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и Предузећа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе.

**Вредност уговорених радова и начин исплате**

**Члан 3**

Цена радова који су предмет овог Уговра је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, што са обрачунатим порезом на додатну вредност по стопи од 20%, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године. Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача.

**Члан 4.**

Јединичне цене из понуде су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге и других елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и не може се мењати у току реализације уговора.

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у испостављеној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен.

Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

**Члан 5**.

Вредност изведених радова, биће плаћена у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене окончане ситуације, којом је потврђено извођење радова на рачун Извођача, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

**Обавезе извођача:**

**Члан 6.**

Обавезе извођача радова су да :

- радове изведе према спецификацији радова на основу које је додељен уговор а у складу са важећим приписима, стандардима и техничким нормативима и нормама квалитета које важе за ове врсте радова;

- употреби и угради материјал који одговара прописима, грађевинским и машинским нормама и деловима предвиђеним спецификацијом радова;

- обезбеди доказ о квалитету материјала који уграђује,

- обезбеди сигурност лица која изводе радове,

- води грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге, доставља привремену и окончану ситуацију на оверу од стране надзорног органа и наручиоца посла,

- омогући надзорном органу наручиоца радова да контролише квалитет радова и употребљеног материјала и своје писмене примедбе унесе у грађевински дневник .

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима надзорног органа и отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак,

- радове изведе у уговореном року.

**Обавезе наручиоца:**

**Члан 7.**

Наручилац радова је обавезан да:

- уведе извођача у посао и обезбеди услове за нормално и континуирано извођење уговорених радова,

- обезбеди надзор при извођењу радова,

- извођачу уредно плаћа изведене радове на начин и у роковима који су дефинисани овим уговором .

**Рок завршетка радова:**

**Члан 8.**

Извођач радова је у обавези да радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана увођење у посао од стране стручног надзора.

**Гаратни рок:**

**Члан 9.**

Гарантни рок за квалитет изведених радова \_\_\_\_\_\_\_месеци и рачуна се од датума примопредаје радова.

За уграђен материјал и опрему важи гаранција произвођача рачунајући од датума примопредаје радова.

Извођач је дужан да сву документацију произвођача, сертификате/атесте и упутства о гаранцијама квалитета за уграђен материјал и опрему преда наручиоцу.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због непридржавања извођача радова обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала .

Уколико извођач радова не отклони недостатке у примереном року који му одреди наручилац радова, наручилац радова има право да ангажује треће лице, а сви трошкови настали извођењем радова на отклањању недостатака падају на терет извођача.

**Средства обезбеђења испуњења обавеза**

**Члан 10.**

Средствo обезбеђења испуњења обавеза je сопственa, бланко потписанa и оверенa меницa са меничним овлашћењeм, као гаранција за уредно испуњење обавеза и то за добро извршење посла у износу од (10%) уговорене цене без ПДВ-a, кaо и сопственa меницa, бланко потписанa и оверенa, са меничним овлашћењима, као гаранција за уредно зa отклaњaње недостaтaкa у гaрaнтном року у износу од (10%) уговорене цене без ПДВ-a.

У случају да Извођaч рaдовa из овог уговорa не изврши своје обавезе предвиђене уговором, Нaручилaц ће актвирати тј. поднети банци Извођaчa рaдовa, ради наплате, регистровану бланко сопствену меницу у износу од 10% уговорене цене без ПДВ-a.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

**Примопредаја изведених радова**

**Члан 11.**

За примопредају и коначан обрачан изведених радова образоваће се комисија састављена од представника извођача и наручиоца, а решењем ће је образовати наручилац.

Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички.

**Решавање спорова:**

**Члан 12.**

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

**Раскид уговора**

**Члан 13.**

До раскида овог уговора може доћи у следећим случајевима :

- на предлог надзорног органа ако извођач радова не извршава обавезе утврђене уговором.

**Остале одредбе:**

**Члан 14.**

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

**Члан 15.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивањем обе уговорне стране и важи до реализације уговорених радова.

**Члан 16.**

Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветна примерка од којих 3 (три) за Наручиоца а, 2 (два) за Извођача.

Наручилац Извођач радова

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Образац бр. 5**

***X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

Датум: *М.П*. Потпис понуђача

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Образац бр. 6**

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на адаптацији развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, ЈН бр. 02/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

*Датум: М.П. Потпис понуђача*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

*Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. Тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

**2. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и aдресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу**: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 Београд,** са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку радова** **- Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу**, **ЈН br. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра **благовременом** уколико је примљена од стране наручиоца до **27.03.2019. годинедо 10:00 часова.**

**Место, време и начин отврања понуде:** Јавно отварање понуда ће се обавити **27.03.2019.** године у **10:30** часова у просторијама Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда ул. Рисанска 12, 11000 Београд.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања.

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.

**Понуда мора да садржи оверен и потписан:**

-Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац бр 1);

-Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац бр 2), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

-Образац понуде (Образац бр 3);

-Структура цене – Предмер и предрачун

-Модел уговора; (Образац бр.4)

-Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5);

-Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 6);

-Обрасце о средству финансијског обезбеђења: Образац А, Образац Б, и Образац В.

**Препоручљиво је да понуђач комплетан садржај понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуда. Понуда треба да буде повезана траком (јемствеником) у целини и запечаћена.**

**3. ПАРТИЈЕ**

Јавна набавка није обликована у партије.

**4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, ул. Рисанска 12, 11000 Београд*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** радова,Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, ЈН бр. 02/2019 - **НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Допуна понуде за јавну набавку** радова, Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, ЈН бр. 02/2019 - **НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Опозив понуде за јавну набавку** радова, Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, ЈН бр. 02/2019 - **НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** радова, Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, ЈН бр. 02/2019 - **НЕ ОТВАРАТИ.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и aдресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр. 3. у поглaвљу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Oбрaзaц бр. 3 у поглaвљу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглaвљу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

-опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглaвљу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**9. НАЧИН И УСЛОВI ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања *.*

Плаћање ће се извршити по испостављању окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде.

Плаћање ће се извршити у законском року од 45 дана након овере ситуације у складу са *Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијаним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012).* Плаћање ће се извршити уплатом на рачун извођача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за квалитет изведених радова мора да **износи минимум 24 месеца** и рачуна се од датума примопредаје радова.

За уграђен материјал и опрему важи гаранција произвођача рачунајући од датума примопредаје радова.

Извођач је дужан да сву документацију произвођача, сертификате/атесте и упутства о гаранцијама квалитета за уграђен материјал и опрему преда наручиоцу.

***9.3.*** Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од **15** дана од дана увођењa у посао од стране надзорног органа.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5** . Други захтеви

***Нема.***

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**Средства финансијског обезбеђења -** Оригинал сопствене бланко менице:

**-за добро извршење посла** у износу 10% од вредности уговора са роком важности 5 дана дуже од истека уговора ;

**-за отклањање недостатака у гарантном року** износу 10% од вредности уговора са роком важности 5 дана дуже од истека гарантног рока;

**Изабрани понуђач** посла у тренутку закључења уговора предмета јавне набавке обавезно доставља средство финансијског обезбеђења **– меницу за добро извршење**.

**Средство финансијског обезбеђења** за отклањање недостатака у гарантном року**, изабрани понуђач дужан је да преда у тренутку примопредаје предмета јавне набвке .**

**-** документација која се доставља уз меницу:

**1)МЕНИЦУ (регистровану, оверену и потписану)**

**2)MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (попуњено , потписано и печатом оверено)**

**3)ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ**

**4)КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА**

**Образац А - ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу јединствених инструмената платног промета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив правног лица) (место) (адреса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(матични број) (ПИБ) (текући рачун)

доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

**КОРИСНИК: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 Београд**

**жиро рачун: 840-256667-16**

За јавну набавку радова Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу, ЈН бр. 02/2019

достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:

I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за добро извршење посла / за отклањање грешака у гарантном року, можете попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ, дате у нашој понуди бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_.\_\_\_\_.2019. године, тј. на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току извршења предметног посла односно у току гарантног рока дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.

\*Рок важења менице мора бити 5 дана дуже од истека уговора односно од дана истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла односно за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не поштује обавезу доброг извршења посла односно не изврши обавезу отклањања недостатка који би могао да утиче на могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. ...................................................

**НАПОМЕНА:** Овде је дат модел меничног овлашћења.Понуђач није дужан да достави потписан и печатиран баш **овај** образац.

**5)** Меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач обавезује се да у тренутку закључења уговора о јавној набавци преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дуже од истека уговора. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не поштује обавезу доброг извршења посла.

**6)**Меница за отклањање недостатака у гарантном року - Изабрани понуђач обавезује се да

након завршених радова, преда наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном

року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице

у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Центар

дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Београд, која ће бити са клаузулама:

безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање недостатака у гарантном року се

издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 5

(пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака

у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатка који

би могао да утиче на могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаву којa следи, а којa je саставни део**

**конкурсне документације.**

Образац **Б**- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Образац **В**- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Јавна набавка број: ЈН бр.02/2019 - Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу

Образац Б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ПОНУЂАЧ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр. ЈН бр. 02/2019 Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу у тренутку закључења уговора доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда у Београду, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 5 дана дуже од истека уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза;

Потпис одговорног лица понуђача

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена*: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка број: ЈН бр.02/2019 - Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу

Образац В

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ПОНУЂАЧ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке број: Јавна набавка број: ЈН 02/2019 Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера - Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу у тренутку примопредаје радова доставити сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда у Београду, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 5 дана дужи од истека гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза;

Потпис одговорног лица понуђача

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена*: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА**

Није неоходно.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште нa aдресу нaручиоцa*,* Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, Београд, или електронске поште нa e-mail: jovana.zekavica@cdlbgd.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 02/2019 Aдаптацијa развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда нaручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилaц ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jovana.zekavica@cdlbgd.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда ЈН бр. 02/2019

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**18. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ**

Уговор о јавној набавци, нaручилaц ће достaвити понуђaчу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац може и пре истекa рокa зa подношеnjе зaхтевa зa зaштиту прaвa зaкључити уговор о јaвној нaбaвци aко је поднетa сaмо једнa понудa, осим у преговaрaчком поступку без оbјaвљивaњa позивa зa подношеnjе понудa (уколико се тaкaв поступaк спроводи).

Aко понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нabaвци,нaручилaц може дa зaкључи уговор сa првим следећим нaјповоljнијим поуђaчем.

**Зa све што није посебно прецизирaно овом конкурсном документaције вaжи Зaкон о јaвним нaбaвкaмa („Службени глaсник Републике Србије“bрој 124/12, 14/2015, 68/2015).**